Приложение №1

## Общие требования

* Ведущий, хорошо известный производитель, присутствующий в Республике Узбекистан, как минимум, в течение 3 лет;
* На территории Республики Узбекистан должно быть не менее одного сервисного центра производителя оборудования;
* Всё оборудование должно поставляться со всеми необходимыми программными инструментами, принадлежностями и руководствами, и соответствующими сертификатами;
* Оборудование не должно иметь статуса EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Sale) или подобного;
* Поставщик и/или производитель оборудования должен обеспечить техническую поддержку сроком три года.

## Требования к оборудованию

Требования к ИБП – 4 шт:

* Не менее 10 кВА;
* Напряжение на выходе 230В;
* Группа разъемов С13(4 шт.) и С19 (4 шт.)
* Время автономной работы при 100% нагрузке не менее 7 минут;
* Комплект для установки в 19’ стойку;
* Гарантия - 3 года.
* Плата для подключения мониторинга и управления (SNMP/Webcard), с интерфейсом RJ-45- 4 шт.

Требования к PDU – 6 шт:

* 32A;
* Не менее 39 гнёзд IEC С13;
* Не менее 9 гнезд IEC С19;
* Шнур питания с вилкой IEC60309 32A 2Р+РЕ.