**Настольный эмбоссер Datacard® CE870**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | http://old.gammacard.ru/upload/images/CE_870_2.jpg |   Новый настольный комплекс для моментальной персонализации карт. Инновационная система позволит выпускать карты в присутствии клиента, прямо на рабочем месте в офисе банка, в мини и даже микро отделении.  • Многофункциональный шестисекционный входной лоток общей вместимостью до 600 карт позволяет одновременно работать с 6-ю видами карт • Эмбоссирование и индент-печать до 150 символов на лицевой и оборотной стороне карт • Цветной сенсорный экран с дружественным интерфейсом • Возможность полноцветной D2T2 печати на карту • Комбинированная контактно/бесконтактная станция программирования смарт-карт с сетевым подключением  • Система физической блокировки для фиксации на столе • Двойной контроль безопасности . Высокая степень защиты программного обеспечения, а так же механические замки , обеспечивающие надежную защиту карт и расходных материалов • Возможна установка автономного датчика наклона системы позволяющего падать сигнал тревоги в систему безопасности банка. • Кодирование и чтение магнитной полосы согласно стандартам ISO 7811   **Базовая комплектация CE870:**   * Колесо эмбоссирования на 75 символов * Автоматическая загрузка карт из накопителя емкостью до 100 карт * Кодирование магнитной полосы * Механические и электронные замки * Выгрузка карт в накопитель емкостью 10 карт * Лоток для бракованных карт   **Дополнительная комплектация для CE870:**   * Датчики наклона системы * Второе колесо эмбоссирования на 75 символов * Модуль инициализации контактной и / или бесконтактной микросхемы; * Модуль загрузки для 6-ти различных видов карт * Рекомендованная годовая нагрузка – до 12000 карт в год. Гарантия 12 месяцев.   **Технические характеристики:**   |  |  | | --- | --- | | Скорость | * 60 сек на магнитную запись, эмбоссирование одной карты, индент-печать, раскраску рельефа * 78 сек  на магнитную запись, печать полноцветного изображения, эмбоссирование одной карты, индент-печать, раскраску рельефа * 64 сек на магнитную запись, печать монохромного изображения, эмбоссирование одной карты, индент-печать, раскраска рельефа | | Разрешение | Стандартный режим: 300х300 точек на дюйм Высококачественный режим передачи изображения:  300х600 точек на дюйм                                                         300х1200 точек на дюйм | | Область печати | вся поверхность карты за исключением зоны у края приподнятых поверхностей (полоса для подписи, магнитная полоса, микросхема) | | Тип карт | размер: 85,6 \* 53,98 мм; толщина от 0,254 до 0,939 мм | | Драйвер | Windows XPS SDK for Windows OS printer driver | | Интерфейс | USB  и Ethernet | | Размеры | В зависимости от комплектации (не более 70\*70\*40 см) | | Масса | В зависимости от комплектации ( не более ) | |