**Форма №1**

 **Конкурсная Комиссия**

 **АКБ «Капиталбанк»**

**Коммерческое предложение**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_просит Вас рассмотреть коммерческое предложение на поставку оборудования в соответствии с ценами и условиями поставки, указанными в приложениях.

Подтверждаем готовность поставки товара в соответствии с договором, сформированным на основании выбранных Лотов.

**a) Условия поставки –растаможенный товар**

1. Место поставки – склад покупателя;
2. Условия оплаты –100% по факту поставки;
3. Валюта оплаты – UZS (Узбекский Сум);
4. Сроки поставки – согласно предложению;
5. Гарантия: не менее 12 месяцев.

**б) Условия поставки – CIP Ташкент**

1. Условия оплаты – 100% по факту поставки товара, Аккредитив, Банковская гарантия;
2. Валюта оплаты – Доллар США, Евро;
3. Сроки поставки – (согласно предложение);
4. Гарантия - не менее 12 месяцев.

**Руководитель**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование** | **Описание комплектующей части (производитель, модель, технические характеристики и др.)** | **К-во** | **Цена** | **НДС** | **Итого** |
|  | Модем**с поддержкой сим-карт****(Указать производитель и модель)** | **Ethernet** 5 портов RJ45, 10/100/1000 Мбит/с **Входы/выходы** 1 цифровой вход, 1 цифровой выход на 4-контактном разъеме питания**SIM** 2 слота для SIM-карт**Антенны** 4 x SMA для LTE, 2 x RP-SMA для WiFi, 1 x RP-SMA для Bluetooth, 1 x SMA для GNSS**Мобильный модуль** 2 x 4G (LTE) – Cat 6 до 300 Мбит/с, 3G – до 42 Мбит/с **Переключение SIM карт** 2 SIM-карты, сценарии с автоматическим переключением: слабый сигнал, лимит данных, лимит SMS, в роуминге, без сети, в сети отказано, сбой подключения для передачи данных (не более 5 секунд)**WAN** Порт WAN 10/100/1000 Мбит / с, соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, поддерживает автоматический переход MDI/MDIX **LAN** 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с, соответствует стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, поддерживает авто-MDI/MDIX**Сетевые протоколы** TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP, SSH, DHCP, Telnet, MQTT, Wake On Lan (WOL)**Поддержка сквозной передачи VoIP** Помощники NAT протокола H.323 и SIP-alg, обеспечивающие правильную маршрутизацию пакетов VoIP**Мониторинг подключения** Ping Reboot, Periodic Reboot, LCP и ICMP для проверки канала **Firewall** Переадресация портов, правила трафика, пользовательские правила**PoE** (пассивный) Пассивный PoE. Возможность включения через порт LAN1, несовместимый со стандартами IEEE802.3af и 802.3bt**Рабочая температура** От -40 ℃ до 75 ℃ **Влажность при эксплуатации** От 10% до 90% без конденсации | 150 |  |  |  |

**Общая сумма предложения цифрами и прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** с учетом НДС 12%

**Условия подставки** (CIP, DDP) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Условия оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**100% по факту поставки; аккредитив; банковская гарантия;)

**Срок поставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**календарных дней

**Гарантийный срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(подпись уполномоченного лица)* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)* |

**М.П.**

Дата: « \_\_\_\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.