**Техническое задание на выполнение работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Параметры** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Итого** |
| **1** | Оклейка фасадного окна | Оракальная цветная наклейка (печать на оракале).  Дизайн будет предоставлен Департаментом маркетинга. | Кв.м. | 1 |  |  |
| **2** | Информационный стенд | Основа: металлический профиль, фомакс - толщина 6-8 мм, закатанный самоклеющимся цветным оракалом;  - Кармашки для бумаг формата А4 – прозрачный качественный Акрил;  - Размер 94\*80 см.  - Металлические держатели для крепления на стену  \* Дизайн и векторный вариант логотипа будет представлен Департаментом маркетинга; | Шт. | 1 |  |  |
| **3.1** | Оклейка окон – матовой пленкой (туманка с оркальными элементами) | Матовая пленка марки «Respect» с оракальными вставками | Кв.м. | до 10 |  |  |
| **3.2** | Оклейка окон – матовой пленкой (туманка с оркальными элементами) | Матовая пленка марки «Respect» с оракальными вставками | Кв.м. | от 10 и выше |  |  |
| **4** | Оклейка окон – матовой пленкой (туманка с УФ печатью) | Матовая пленка марки «Respect» с УФ печатью | Кв.м. | 1 |  |  |
| **5** | Оклейка окон – матовой пленкой (туманка с плоттерной резкой) | Матовая пленка марки «Respect» с плоттерной резкой | Кв.м. | 1 |  |  |
| **6** | Изготовление и монтаж баннера | Баннер на каркасе с изображениями продуктов банка:  - Основа каркаса: деревянные рейки 5\*4 см. /  либо металлический профиль 5\*4 см, толщиной не более 2 мм.  Векторный вариант изображения будет предоставлен Департаментом маркетинга.  Визуализация и размеры баннера будут предоставлены Департаментом маркетинга. | Кв.м. | 1 |  |  |
| **7** | Монтаж композитного материала (алюкобонд) | Обшивка композитным материалом (алюкобонд):  - Основа: металлический профиль;  Визуализация, цвет и размеры композитного материала будут предоставлены Департаментом маркетинга. | Кв.м. | 1 |  |  |
| **8** | Изготовление и монтаж светящихся рекламных объемных букв | - Качественный акрил марки «Respect»;  - Цвет акрила (буквы - KAPITALBANK): черный (день-ночь);  - Цвет акрила (Логотип – Желтый квадрат): желтый (номер цвета: 8235);  Борт логотипа: фомакс 4 мм, закатанный в матовый оракал.  Внутри объемных букв (Логотип АКБ «Капиталбанк») необходимо разместить светодиодные лапочки для равномерного освещения логотипа. | Кв.см. | 1 |  |  |
| **8.1** | Изготовление и монтаж светящихся рекламных объемных букв | - Качественный акрил марки «Respect»;  - Цвет акрила (буквы - KAPITALBANK): черный (день-ночь);  - Цвет акрила (Логотип – Желтый квадрат): желтый (номер цвета: 8235);  Борт логотипа: фомакс 4 мм, закатанный в матовый оракал.  Внутри объемных букв (Логотип АКБ «Капиталбанк») необходимо разместить светодиодные лапочки для равномерного освещения логотипа. | Кв.см. | до 10 |  |  |
| **9** | Изготовление и монтаж короба со световым контуражурным свечением логотипа и надписи «Капиталбанк». | Не световой короб желтого цвета должен быть выполнен из алюкобонда желтого цвета. На короб крепятся буквы и логотип «Капиталбанк» с контуражурным свечением.  Лицевая часть: логотип и надпись выполнены из качественно акрила черного цвета марки «Respect», боковые части из качественного фомекса 4 мм, фомекс обклееный оракалом черного матового цвета;  Внутри логотипа и надписи должны быть вставлены герметичные яркие светодиодные линзы для яркого контуражурного свечения.  Логотип и надпись будут монтированы на расстоянии от короба с помощью дистанционных держателей (не более 1 см.).  Короб необходимо закрепить на металлической ферме. Ферма должна быть выполнена из металлического уголка 4\*2см и покрашена качественной эмалью.  Монтаж вывески и логотипа необходимо производить с помощью автовышки. | Кв.см. | 1 |  |  |
| **10** | Изготовление и монтаж акриловых логотипов  (Псевдо-буквы) | Качественный двухслойный акрил марки «Respect», закатанный черным матовым оракалом.  Логотипы необходимо закрепить на композитном материале с помощью специализированных клеящихся материалов (двухсторонний скотч, клей на основе силикона и т.д.).  Дизайн и визуализация фасадной будет предоставлен Департаментом маркетинга. | Кв. см. | 1 |  |  |
| **11.1** | Изготовление текстильных лайтбоксов | Текстильный лайтбокс с изображениями продуктов банка:  Изображения будут предоставлены Департаментом маркетинга. | Кв.м. | до 3 |  |  |
| **11.2** | Изготовление текстильных лайтбоксов | Текстильный лайтбокс с изображениями продуктов банка:  Изображения будут предоставлены Департаментом маркетинга. | Кв.м. | от 3 и выше |  |  |
| **12.1** | Таблички из фомекса | Фомекс (3-4 мм.) закатанный аракальной цветной пленкой с цветной печатью | Кв. м. | до 5 |  |  |
| **12.2** | Таблички из фомекса | Фомекс (3-4 мм.) закатанный аракальной цветной пленкой с цветной печатью | Кв. м. | от 5 и выше |  |  |
| **13** | Подвесные цифры на армстронг/грильято над столами облуживания клиентов | Цифры должны быть изготовлены из акрильных плашек и монтированы во внутренние части армстрога/грильято для создания эффекта подвешенных ярлыков на леске.  Метериал:  - Основа, желтый акрил марки «Respect» (№ цвета 8235);  - Цифры, черный матовый оракал вырезанный на плоттерной резке.  Размер акриловой плашки: ширина 210 мм; высота 150 мм.  Размер цифр: ширина 80 мм; высота 100 мм. | Шт. | 1 |  |  |
| **14** | Прожекторы и монтаж прожекторов на кронштейне | Необходимо монтировать прожекторы на кронштейнах для равномерного освещения рекламных носителей на фасадной части здания  –**Характеристики прожекторов:** Мощность:20W;Цветовая температура: 6000 K (цвет освещения: светлый лимон);Герметичность: IP65;Тип светодиодов: LED; Форма плафонов: - кубические, положение можно менять.  **Характеристика кронштейнов:**  Материал: Сталь;  Цвет: черная матовая порошковая покраска;  Длина кронштейна: 100-125 см. (25 см. регулируется с помощью дополнительной трубы – для регулировки света) | Шт. | 1 |  |  |

**Место нахождения объектов: город Ташкент, Ташкентская область, Сырдарьинская область, город Коканд.**

**Условия выполнения работ**

1. Условия оплаты – 30% предоплата. 70% по факту выполнения работ  
2. Валюта оплаты – UZS (Узбекский Сум)/USD (доллар США);  
3. Сроки выполнения –согласно предложению;

В случае Вашей заинтересованности просим направить коммерческое предложение согласно требованию, на следующий адрес:

АКБ «Капиталбанк», Яшнабадский филиал, ул. Махтумкули №1, Управление по закупу Административного департамента 3 этаж.

Срок подачи предложений до **12:00, 06 апреля 2022 года**.

Контактное лицо:

Руслан Фаттахов e-mail:       [Ruslan.fattaxov@kapitalbank.uz](mailto:Ruslan.fattaxov@kapitalbank.uz)   Моб. тел.: +(998) 90 370 00 65

Уринбоев Аброр +99890 976 00 57