требования к исполнителю

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул товара:** ПС-600-2300-1200-2-3-5**Габаритные размеры:** Высота х Ширина 2300х600 мм**Количество сторон:** 2**Количество секций:** 3**Количество полок на одну секцию:** 5 шт |  |
| **Длина полки в секции стеллажа, мм:** 1200 мм |  |
| **Покраска:** полимерно-порошковая**Цвет:** по требованию Заказчика**Нагрузка на одну полку:** 50 кг |  |
|  |  |
| **Шаг изменения расстояния между полками, мм:** 34 **Чистое расстояние между полками, мм:** 375 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Основание стеллажа:** цельносварная рама из профильной трубы 60х30х1,7мм**Толщина стойки:** 1,1 мм;**Толщина полки:** 0,85 мм;**Толщина панели:** 1,1 мм;**Установка полки:** на быстросъемную клипсу  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Передвижение:** ручное, от штурвала с цепным приводом |  |
| **Привод:** цепной, цепь мотоциклетная*Требования к приводу стеллажа:***Усилие на рукоятке:** 120 Н; **Момент на валу штурвала:** M= 12 Н\*м; Средняя скорость передвижения стеллажа 0,3 м/с;  |  |
| **Поставка:** В разборном виде Сборка производится заводом-изготовителем. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Технические данные архивного стационарного стеллажа для документов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул товара:** СС-600-2300-1200-2-3-5**Габаритные размеры:** Высота х Ширина 2300х600 мм**Количество сторон:** 2**Количество секций:** 3**Количество полок на одну секцию:** 5 шт |  |
| **Длина полки в секции стеллажа, мм:** 1200 мм |  |
| **Покраска:** полимерно-порошковая**Цвет:** по требованию Заказчика**Нагрузка на одну полку:** 50 кг |  |
|  |  |
| **Шаг изменения расстояния между полками, мм:** 34 **Чистое расстояние между полками, мм:** 375 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Установка полки:** на быстросъемную клипсу **Толщина стойки:** 1,1 мм;**Толщина полки:** 0,85 мм;**Толщина панели:** 1,1 мм |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |  |